客户名字：北京大学、昌荣传媒 、北汽集团 、墨麟集团、 梦达驰汽车系统（苏州工业园区）有限公司、长春市常春汽车内饰件有限公司（以下简称“常春汽车”）、长春市常春汽车内饰件有限公司、天孚通信、四川杉杉新材料有限公司（以下简称“杉杉科技”）、比亚迪、南孚电池、中化国际、欣旺达、华鑫证券（是上海仪电（集团）有限公司控股的A股上市公司上海华鑫股份有限公司的全资子公司）、国泰海通证券、华泰证券、招商证券、申万宏源证券、上海大学 、北京航空航天大学、东南大学、西北大学、中国矿业大学、新希望五新实业集团有限公司（以下简称“新希望地产”）、华远地产、链家地产、圆信永丰基金管理有限公司、梅县政府、北京梅地亚广场、东莞万科广场、成都群光广场、武汉群光广场、上海金虹桥广场、上海浦东长泰广场、虹口区教育局、清远市教育局、邵阳市教育局、江汉区教育局、东阳教育局、湖南省岳阳市二人民医院、华润雪花啤酒（中国）有限公司、特步（中国）有限公司（以下简称“特步”）、山东财经大学、吉林大学、云南经济管理学院、南昌理工学院、广西外国语学院、安徽省公共卫生临床中心（安徽医科大学第一附属医院北区，以下简称“安医大一附院北区”）、北京大学深圳医院、中南大学湘雅二医院、广东省妇幼保健院天河院区、吉林大学、山东财经大学、广西医科大学、新疆财经大学、福州大学、北京航空航天大学、东南大学、西北大学、中国矿业大学、江西省宜春市老年大学、东南大学、南京航空航天大学、西北大学、河北经贸大学、东南大学、厦门大学、南京航空航天大学、北京交通大学、景德镇陶瓷大学、复旦大学妇产科医院、四川大学华西第四医院、郑州市中心医院、北京同仁医院、中国医学科学院肿瘤医院深圳医院、中国中医科学院望京医院、上海市第一妇幼保健医院、广东省第二人民医院、广东药科大学附属第三医院、南方医科大学第五附属医院、常德市第一人民医院、河池市人民医院、中山大学孙逸仙纪念医院、河南省立医院、青海省第三人民医院、攀枝花中心医院、中山大学、

“四川大学华西医院龙泉医院”、中南大学湘雅二医院、广东省妇幼保健院天河院区、四川友谊医院、
案例：

信锐技术为昌荣传媒搭建办公速度快、上网体验优的无线组网方案，使用效果深得用户认可。

信锐技术为北汽集团增城生产基地搭建“办公+厂房”一体化无线网络，良好的办公使用体验获得用户的一致认可。
信锐技术为大型游戏开发公司墨麟集团办公场景提供高可用无线Wi-Fi，并助其在办公周边区域公共美食场所实现无线覆盖，对其进行宣传
多年来，高通与信锐秉持“协同创新、共赢致远”理念，打造跨技术代际、全链路深度合作范式，成果广受行业认可。双方联合攻关关键场景，面向医院、工厂等行业落地零漫游切换等创新功能，助力信锐“零中断网络”在无缝漫游、智能射频调优、AI感知等领域保持行业领先地位。而信锐100%采用高通平台的Wi-Fi 7产品，以高性能芯片底座带来极致连接体验。其中，信锐“零中断网络”的技术实践与Wi-Fi 8设计理念高度契合，为双方平稳迈向Wi-Fi 8时代奠定了坚实基础。
在网络能力持续升级的行业背景下，制造企业逐步将关注点从基础连通能力转向网络与企业级信息安全、生产连续性之间的协同能力。结合现场运行实际，梦达驰在网络治理层面重点关注以下问题：基于上述需求，梦达驰与信锐协同推进网络架构优化，构建更加清晰、集中化管理的可信网络体系。在本次方案设计中，信锐围绕整网管理能力进行了系统优化，采用有线无线一体化的集中管理架构，将交换机与无线AP等设备的策略与管理统一纳入“网络管理中心”进行集中控制与配置管理。
为驱动生产与办公向安全、智能化全面升级，常春汽车对新一代网络建设提出了明确的战略需求。这些需求精准切中了制造企业数字化转型的核心痛点，其中前两大需求尤为关键，直接关系到生产业务的连续性与灵活性：
在保障前两大生产核心需求的基础上，常春汽车同样关注网络的长期可维护性与安全性：根据以上需求，信锐为常春汽车定制了网络升级改造方案，具体方案如下：信锐定制化方案：从“连通”到“赋能”的智能网络升级针对常春汽车提出的战略性需求，信锐没有提供标准化的产品方案，而是深入生产一线，量身定制了一套从连接、传输到管控、安全的端到端解决方案，切实将网络转化为生产力。

天孚通信是业界领先的光器件整体解决方案提供商和光电先进封装制造服务商，致力于高速光器件的研发、生产和销售。公司2005年成立，2015年在中国创业板上市。产品广泛应用于人工智能、数据中心、光纤通信、光学传感等领域。公司积极推进国际化战略，形成双总部、双生产基地、多地研发中心的产业布局。其中TFC Technology(Thailand)CO.，LTD成立于2022年，是天孚集团在泰国的海外生产基地。基地面积达4万平方米，于2025年全面投产，快速响应全球客户定制和量产交付需求。为积极推动工业生产及办公的灵活性升级，天孚通信对泰国生产基地的网络建设提出了如下需求：根据以上需求，信锐为天孚通信定制了网络升级改造方案，具体方案如下：可视化网络管理，全网管理无死角泰国厂区采用NMC+NAC的多级网络管理平台架构（图一），实现整网有线无线一体化管理，可视化的管理面板便于泰国的IT能够快速发现问题和日常运维配置，有效提升网络管理效率。网络质量感知，清晰展现原因泰国厂区网络规模庞大，除了NMC平台以外，涵盖多台大型框式交换机与大量汇聚、接入交换机。信锐方案可以在整体SDN网络架构下，利用AI能力帮助用户实现网络质量感知、节点通信能力；AI自主巡检可以快速定位到网络问题节点（图二），帮助用户快速定位问题，并且贴心为用户提供解决问题建议和方向，有效预防大规模网络问题出现。DHCP主动分配IP地址，可视化IP地址池高效管理，东西向流量安全建设，联动出口防护，安全立体化

8.为行业的引领者，四川杉杉新材料有限公司选择与信锐合作，加速锂电龙头负极工厂打造的步伐。长期合作以来，杉杉科技对信锐提供的解决方案的成果给予了高度赞扬，并决定与信锐进行深入合作签约，携手开创未来新局面。
9.华鑫证券着力于为客户提供全方位、多层次、专业化、个性化的证券经纪业务服务。为进一步加快自身的数字化建设和数字化转型，华鑫证券选择信锐对其进行无线网络改造

10.未来教育，智慧先行。为打造“物联网+数字孪生”的新型智慧校园，提升教室的空间管理效率和机房的风险处置能力，以应用驱动关键技术创新、服务创新、管理创新全方位突破，形成一套高校内可复制、可推广的方案和经验。基于此上海大学先后落地了智慧教室、IPSIP基础设施物理安全感知等应用。针对以上需求，信锐为上海大学设计了针对性的物联网解决方案。经过长期合作，上海大学对信锐提供的解决方案效果给予高度认可，与信锐进行深度合作签约，共建智慧校园。

11、企业规模较为庞大，从设备的上线配置和状态查看到后续网络故障定位和排查都是一项不小的工作量，如何让网络的上线、管理和运维变得简便、可视化成为用户网络改造的首要需求。针对信息网提出的网络需求，信锐为其个性化定制了全“瘦”模式网络架构。新希望地产作为成都百强企业之首，此次携手信锐进行网络架构建设，积极实现自身信息化升级，引领建筑行业数字化转型。在经过与信锐长时间的合作后，新希望地产对于信锐的解决方案做出了较高评价，并决定与信锐进行深度合作签约。

12.金融行业单位分支机构众多、层级多、员工数量庞大，大量的信息需要进行及时汇总和更新，然而原有设备性能不足，导致投屏画面不清晰、投屏稳定性不佳等问题，不仅沟通速度慢、效率低，更阻碍企业降本增效。信锐同频智能会议协作解决方案（图一）以无线投屏为基础核心能力，通过在办公场景部署智能会议主机设备，助力传统会议室向智能化迈进，有效解决上述问题。

13.虹口区教育局需要网络升级去发展教育教学，培养学生的创新能力和实践能力，因此虹口区教育局选择信锐无线进行网络改造，完成智慧化升级。本次计划改造的为虹口区教育局辖区内的16所中学，700+个考试终端。
针对虹口区教育局提出的大流量承载、高稳定性的诉求，信锐为其量身制定了专业的方案架构：每个学校单独部署核心交换机，上联区教育局，下联本地实验室网。区教育局的核心交换机采用双链路冗余做灾备，保证网络可靠性，通过区教育局的网络管理平台统一管理并监测各校网络运行状况，实现对网络运维的统计分析。
湖南省岳阳市二人民医院 医院局域网部署零漫游AP；外网采用信锐核心交换机实现业务承载，部署无线双频AP，实现全院无线外网覆盖。采用无线控制器旁挂核心交换机实现AP统一管理及上网认证权限管控；所有无线AP上联POE交换机，实现无线AP供电、数据回传。岳阳市二人民医院通过银医合作“智慧医院”建设项目，引入PDA移动护理系统，于近日在全院正式运行。移动护理系统使临床各项护理工作转为无线承载，有效缩短护士工作半径，极大地推动了医院的信息化建设发展。未来信锐将持续提供优质的行业方案及项目支持保障，助力众多医疗行业用户智慧化转型。

为了加快厂区生产和工作效率，加强信息化和管理统一建设，华润雪花啤酒规划对哈尔滨、海拉尔、通化、兴安在内的7个厂区进行网络升级改造，实现由长春东北区域总部统一管理，要求承载厂区办公内网、设备巡检网相关应用。信锐有线无线一体化网络解决方案，实现华润雪花啤酒七个分厂区的统一管理，提供安全、稳定、高效运维的基础网络，助力华润雪花啤酒成为消费者信赖、员工自豪、行业领先的国际化酿酒企业。
信锐充分考虑特步对沈阳新仓库网络的建设需求，采用三网一体化控制平台，有线、无线、物联三网统一远程管理，保障业务可靠不中断，提供足够的性能支撑。简化整网运维管理，引入信锐安视交换机，由控制器实现统一可视化运维管理。仓库环境关键节点引入信锐物联网设备对仓库内存储环境进行实时监测。
山东财经大学宿舍、办公场景均选用Wi-Fi 7光AP2.5G上行，为学生提供更高带宽，提升网络使用体验；教室场景选用入室光盒及高密Wi-Fi 7AP，为教学提供更优质的校园网络体验。信锐PoF光电一体交换机通过光电混合缆入室部署，AP上行链路带宽均提升至2.5G，相较传统热熔方式，熔端方式像做网线一样简单可靠，结合交换机全网WebGUI“光电”状态可视化，可直接看到接口光功率的收发情况，帮助用户判断光纤链路质量，以保障通信，减少维护成本。
信锐为安医大一附院北区定制了网络升级改造方案，具体方案如：全病区零漫游 针对内网移动医疗场景，为提高漫游效果，真正实现内网无线“零漫游”，医院采用信锐智联星方案进行部署。1颗中心基站AP最大可覆盖64个病房，在每个房间部署美化天线（图二），能够避免楼道部署时出现的信号穿墙衰减等问题，做到信号无盲区，PDA、平板等移动终端在病区的无线网络中自由移动时，能够保障业务流量不中断，提升用户的使用体验。
物联网融合拓展 高度集成的网络控制器设备，内置物联网管理模块，对院方原有网络基本无改动，业务上线快，无需重复施工。AP具备物联网网关扩展能力，兼容长距和短距通信协议（如BLE、ZigBee、RFID等），可满足不同应用场景的业务覆盖需求，平滑扩展医疗器械资产管理、人员定位、物联网病房等一系列物联网应用，真正做到利旧现有资产。医院基于业务场景应用，通过现有的无线网络已实现拓展物联网应用，达成一网多用，降低重复采购成本30%以上。立体安全保障 通过多维度的安全机制保障网络安全性：接入认证方面，医疗设备采用MAC白名单和智能PSK，医护人员接入内网支持对接Radius/AD/数据库及移动办公OA软件（图三），病人及家属则通过二维码或短信认证；权限管控方面，根据终端类型、所在位置、使用时间段授予不同访问权限；同时辅以无线安全防御，全面防范网络威胁。全网运维便捷 信锐NAC网络控制器内置统一管理平台（图四），以“ONE IS ALL”设计思路，实现有线、无线网络的深度融合管理，无需部署额外软件及硬件服务器，即可实现无线网络从认证、准入、管理到运维的全生命周期管理。
信锐根据吉林大学未来实验室网络数字化建设需求，定制化设计以太全光网络架构，使光纤直达实验室，通过光AP为实验终端设备、师生办公电脑提供高带宽、低延时的网络传输环境，助力吉林大学打造国际一流科学实验园区
2024IDC中国年度盛典暨颁奖典礼于9月11-12日在上海成功举办。会上，信锐助力北京大学深圳医院智慧医院建设项目，获得IDC中国年度大奖“2024未来联接领军者”优秀奖奖项。北京大学深圳医院智慧医院建设项目凭借对流程进行数字化改造，确保了员工（人）、物（系统、设备）、应用和流程的连接，获得IDC“2024未来联接领军者”优秀奖奖项！IDC（国际数据公司）是全球知名的IT市场研究和咨询公司，“IDC中国年度大奖”被视为数字化领域最具权威的奖项之一，具有前瞻性、公立性和国际性特点。自推出以来，信锐智联星零漫游以零漫游、易扩展（不绑定）、高安全、易运维的优势价值，得到了安徽医科大学第一附属医院、界首市人民医院、凤城凤凰中心医院、赣州市肿瘤医院、济南市市中区人民医院、深圳市南山妇幼保健院、定西市第二人民医院在内的100余家医院的认可，助力医疗行业数字化转型升级!
  为了促进实验教学建设、提升实验教学环境、完善实验室安全体制，福州大学经济与管理学院需要打造一体化的实验教务管理及物联网管控平台，方便对于实验室进行高效、安全、智能化的管理。 针对以上需求，信锐为福州大学定制了个性化的基于物联网的实验室安全管理解决方案。
信锐根据学校老师和运维人员关注的重点，在现场进行详细的工勘后，针对性地给出了解决方案（图一），整体搭建了有线业务网、无线网和设备网。整体网络做到了无线覆盖的场景化、违规行为管理的精细化、运维管理的便捷化以及整体网络的智能AI化。
作为学校信息化建设的重要节点，机房安全需要无时无刻进行保障，其中包括检测机房中的动力、环境以及安防状态，能做到及时发现漏水、漏电以及烟雾等风险。此外，用户还希望当机房有非管理人员闯入后，立刻告知管理人员，并通过摄像头进行视频抓拍。为全面满足用户需求，信锐为北京大学个性化定制了IPSIP解决方案。
信锐的方案以移动互联网技术、物联网技术为依托，突出“集中、智慧、定制、个性化”四大特色，构建创新的智慧化空间管理、安全用电、节能减排等应用系统体系，把河北经贸大学打造成高效、智能、安全、节能的学校，助力河北经贸大学建设成为信息化高校的先驱。

为保障教育教学的信息化升级，景德镇陶瓷大学选择了信锐为其部署校园无线网络覆盖方案，为师生提供了更为优质便捷的网络保障。
厦门大学。作为全国首批深化创新创业教育改革示范高校，厦门大学联手信锐，重点对漳州校区进行了智慧化校园建设。针对厦大目前信息化建设需求，信锐此次物联网方案（图一）由接入传感层、物联传输层和物联开放平台三部分组成，底层的空调、灯光等用电设备主要通过红外遥控器、灯控面板等进行管理，再通过物联网网关等通道进行数据回传，回传的数据由控制器物联网平台统一管理展示。

26.中山大学。根据用户的无线网络建设需求，内网使用零漫游技术为院方提供优于传统功分馈线的新一代医疗零漫游方案，外网使用高性能吸顶AP，打造了技术领先、极简安全的智慧医疗内外网：
网络覆盖：提升用户满意度
内网：办公区域及移动医疗设备采用“智能功分+同频组网”方案，终端在同频域内移动无需漫游；
外网：门诊大厅等高密区域采用新一代三射频802.11ac wave 2高性能无线AP；诊室等采用802.11ac协议AP部署，院方还可通过Portal首页下发关于便民导诊及关怀信息。
资产利旧：降低投入成本
统一认证：兼容原有设备，通过网络控制器实现统一认证：外网无线采用短信实名认证；内网无线采用本地账号密码认证；
平台扩展：系统内置物联网平台，可平滑扩展医疗器械资产管理、人员定位、物联网病房等一系列物联网应用，真正做到资产利旧。
网络安全：内外网隔离
信锐提供安全可控的逻辑隔离网络，做到准入控制、接入管控、终端隔离、无线上网实名留痕等，让患者和医护人员流畅、安全使用。
信锐助力中山大学附属口腔医院医疗信息化建设，对既有医疗资源和体系进行改造升级，从而提升医疗服务质量。
27.信锐为成都市龙泉驿区第一人民医院定制了网络升级改造方案，具体方案如下：
有线网络升级 用户部署信锐安视系列交换机（图一），接入层交换机万兆上联至汇聚，汇聚万兆上联到核心，汇聚层采用双冗余设计，保障稳定性与冗余性。整套网络既能满足医院当前的业务需求，也能适应未来5-10年的发展需要。网络安全防护 信锐安视交换机边缘安全防护能力（图二），支持终端识别及终端认证，确保合法终端才可接入网络。信锐安视交换机东西向流量安全功能，能够记录内网终端互访信息，以及阻断风险终端访问动作，以达到阻隔风险在内网横向传播的目的，提升内网的安全性。信锐安视交换机安全联动功能，能够与防火墙及态势感知等设备进行安全联动，实现接入层阻断，保障全网安全合规加固。可视化统一运维 通过信锐NMC网络管理中心平台实现网络集中管控、智能运维、业务保障（图三）。NMC网络管理中心平台可提供全网可视化拓扑、实时性能监控、故障自动定位、告警主动推送，无需人工逐点排查；并支持远程配置、批量部署、自动化策略下发，大幅缩短故障处置时间，满足医院7×24小时不间断运行的应急保障要求，以高质量网络支撑医院降本增效、精细化管理与高质量发展。
28.四川友谊医院。在迈向智慧医院的路上，不稳定的网络却常常成为“隐形绊脚石”——医嘱系统突然卡顿、移动护理PDA掉线、视频会诊中断等，每一次故障都可能影响诊疗效率与安全。如何构建一张高可靠、全可视的网络，成为四川友谊医院本次升级的核心诉求：
根据以上需求，信锐为四川友谊医院定制了网络改造方案，具体方案价值如下：有线网络升级 本次方案采用堆叠部署，通过部署信锐高性能核心交换机作为医院内外网核心，保障稳定性与冗余性。在汇聚及接入层，采用信锐安视交换机（图一），进行全网可视化及智能化管理。这套网络方案，既可支撑当前医院电子病历、移动护理等关键业务，同时可以为医院未来5-10年业务发展提供网络保障。可视化统一运维 信锐自主研发的iBrain网络管理中心（图二），配套SDN软件定义网络、统一认证服务、智能网络分析模块，能有效提高设备易用性。基于此，信锐的方案能够实现设备的自动上线、配置编排下发、故障自动预警与故障自动定位，管理人员无需学习额外的专业知识也可轻松完成配置。网络安全防护 信锐安视交换机支持东西向流量安全功能（图三），能够记录内网终端互访信息，以及阻断风险终端访问动作，有效阻隔风险在内网横向传播，提升内网的安全性。机房物理安全防护 信锐IPSIP基础设施物理安全感知平台监对机房动力、环境、安防等系统进行统一监测，测到异常状况后，通过实现Web、APP、微信、电话、短信等方式通知到运维人员（图四），保障对机房状态的实时感知和24小时无人值守。
用户证言：
在我看来，目前信锐和其他品牌最大的区别在于管理性更好，可视化让设备状态一目了然，安视交换机也给我们带来了很好的使用体验。我们平时可以使用手机APP查看设备的状态和告警情况，连最新的框式交换机也可以用手机APP查看状态，这个是我没有想到的。网络质量感知这个功能我们用起来也很方便，可以检查具体端口的连通性，比以前的现场检查方式好很多。
——新希望地产信息高级经理 何小波

梅县本地市民：“很好用啊，你看我在这里刷视频都很顺畅啊，以前我来这里玩都不太敢看视频，太消耗流量了，现在都完全不用担心流量问题。”

福州大学/ 经管学院 黄主任

“管理方面，信锐产品大幅降低了实验室的管理工作难度，能够高效地对实验室进行管理，尤其是APP的使用非常方便，可以直接远程进行操作，不用到教室也能对教室进行管理；安全方面，能够实时查看实验室的情况，还能进行出入统计和溯源，让实验室的安全得到了大幅度的提升。”

